**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia – minimalne parametry techniczne. | Ilość (szt.) | Nazwa oferowanego produktu/producent/ nr katalogowy (wypełnić obowiązkowo) | Cena Jednostkowa Brutto (zł) | Wartość Ogólna Brutto (zł) |
| **Wyposażenie placu zabaw** | | | | | | |
|  | Piaskownica | Piaskownica powinna mieć zadaszenie o wymiarach min. 2,8 x 2,75 i wysokości min. 2,1.Powinna być przeznaczona dla dzieci od wieku 1+. Konstrukcja powinna być wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska powinny być płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokrytej gumą, kubełkowe. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Piasek do piaskownicy | Piasek do piaskownicy powinien nadawać się do wielu zabaw- stawiania babek, budowania zamków czy kopania dołków. Powinien być w pełni bezpieczny dla dzieci, powinien posiadać certyfikat wydany przez Państwowy Zakład Higieny B-BK-60211-0095/21.  Uziarnienie 0-1.8 mm  10 worków po 20 kg. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Parasol osłaniający przed słońcem | Parasol/ Materiałowy dach ochronny osłaniający przed słońcem istniejący plac zabaw, który ma wymiary ok. 8,50 m x 9,50 m. Gramatura min. 185 g/m2 parasola. Dach powinien być wykonany z polietylenu HDPE, który powinien być odporny na rozdarcia, pleśń i  czynniki pogodowe. Do powyższego dachu należy zaproponować elementy montażowe takie jak:  karabińczyk, śruba  mocująca, zaczepy oraz słupy. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pokrowiec na piaskownice | Pokrowiec powinien zabezpieczyć piasek w piaskownicy przed nieczystościami o rozmiarze min. 3x4 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Ławka zewnętrzna | Długość ławki min.100 cm Szerokość ławki min.45 cm Wysokość ławki min. 60 cm Długość siedziska min.100 cm Szerokość siedziska min. 28 cm. Wysokość siedziska min.31,5 cm. Podstawa powinna mieć rurę stalową fi 42 mm i powinna być malowana proszkowo. Listwy powinny być świerkowe o gr. min.25 mm, impregnowane i malowane. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kosz na śmieci ogrodowy | Kosz powinien składać się z ramy metalowej która powinna w całości być spawana i malowana proszkowo na kolor czarny, wykończony powinien być grubymi deskami z drewna Wysokość min. 54,5 cm, szerokość min. 38 cm i pojemność min. 35 l. powinien być mocowany do podłoża. Kolor desek preferowany mahoń. | 1 szt. |  |  |  |

*UWAGA! Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producent*

Łączna wartość brutto oferty ……………………………………………

*………………………………………………………….*

*Podpis Wykonawcy*