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Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczne dla samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
	Lp.
	Parametry techniczne wraz z wyposażeniem pojazdu wymagane przez Zamawiającego

	1. 
	Pojazd fabrycznie nowy- rocznik 2026

	2. 
	Rozstaw osi minimum 3300 mm

	3. 
	Długość pojazdu min. 5 500 mm

	4. 
	Silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 125KM

	5. 
	Oryginalne kombi 9-cio osobowe

	6. 
	Skrzynia biegów manualna

	7. 
	Rodzaj paliwa diesel

	8. 
	Opony standardowe 215/65 r. 16 

	9. 
	Homologacja pojazdu bazowego plus dokumenty niezbędne do rejestracji jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

	Wnętrze samochodu

	10. 
	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia i wysokości

	11. 
	Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce

	12. 
	Oświetlenie wnętrza – oświetlenie wnętrza w tylnej części pojazdu z lamkami do czytania 

	13. 
	Wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1300 mm

	14. 
	Przeszklone boki nadwozia

	15. 
	Wszystkie szyby części pasażerskiej przyciemniane

	16. 
	Drzwi tylne oszklone i otwierane skrzydłowo na boki

	17. 
	Aluminiowe najazdy do wprowadzenia wózka

	18. 
	Wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną

	19. 
	Mocowanie dla wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów zaczepowych

	20. 
	Biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózku inwalidzkim

	21. 
	Uchwyty uławiające wsiadanie do części pasażerskiej z prawej strony pojazdu

	22. 
	Oznaczenie samochodu z przodu i z tyłu o przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych

	Pozostałe elementy wyposażenia

	23. 
	Wspomaganie układu kierowniczego

	24. 
	System ABS 

	25. 
	Centralny zamek z ryglowaniem drzwi sterowany pilotem

	26. 
	System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy

	27. 
	Lusterka boczne regulowane elektrycznie

	28. 
	Szyby w drzwiach bocznych z przodu (kierowcy i pasażera) otwierane elektrycznie

	29. 
	Klimatyzacja

	30. 
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

	31. 
	Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera

	32. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, karta pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka

	33. 
	Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

	34. 
	Wlew paliwa zamykany i blokowany bez możliwości otwarcia przez osoby postronne

	35. 
	Gwarancja minimum 36 miesiące 

	36. 
	Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim

	37. 
	Komplet dokumentów wymaganych prawem do rejestracji pojazdu
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